{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["外委"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"外委","index":0,"n_rows":68,"n_cols":7,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[7,0,13,0],[7,1,13,1],[7,2,13,2],[7,5,13,5],[7,6,13,6],[14,0,16,0],[14,1,16,1],[14,2,16,2],[17,0,28,0],[17,1,28,1],[17,2,28,2],[17,5,28,5],[17,6,28,6],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,5,30,5],[29,6,30,6],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[33,2,34,2],[33,5,34,5],[33,6,34,6],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[36,5,37,5],[36,6,37,6],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[38,2,39,2],[38,5,39,5],[38,6,39,6],[40,0,46,0],[40,1,46,1],[40,2,46,2],[40,5,46,5],[40,6,46,6],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[47,2,51,2],[47,5,51,5],[47,6,51,6],[52,0,57,0],[52,1,57,1],[52,2,57,2],[52,5,57,5],[52,6,57,6],[58,0,59,0],[58,2,59,2],[61,0,67,0],[61,1,67,1],[61,2,67,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023-2024冬春检修项目招标明细"]
["序号","设备编号","项目名称","检修内容","不含税报价（元）","增值税专票税率（%）","含税报价（元）"]
[]
[1,51.01,"预热器维修（一）","8个撒料箱下移"]
[2,56.01,"回转窑维修（一）","更换窑头密封钢片；密封底座修补；"]
[{"$nulls":3},"一号台更换托轮顶丝四根。"]
[{"$nulls":3},"更换两件大齿圈弹簧板。"]
[3,57.02,"推动棒式\n冷却机维修（一）","更换磨损严重的固定棒、推动棒、固定器、固定板、U型板和C型板"]
[{"$nulls":3},"更换固定端与活动端墙板，修复固定端空气炮喷吹管"]
[{"$nulls":3},"更换固定端全部低能篦板、04/05风室低能篦板，其他磨损严重部位低能篦板"]
[{"$nulls":3},"线轴承开盖检查并更换破碎的线轴承"]
[{"$nulls":3},"疏通全部滑轨油道，更换所有滑轨油杯和电池组件"]
[{"$nulls":3},"三号四号线滑轨胶垫更换；（十字形胶垫48件，长方形胶垫96件）"]
[{"$nulls":3},"更换泄漏的液压缸（预计10台），并调整24个液压缸的活塞杆长度，使每趟活塞杆长度一致"]
[4,null,"烧成窑头维修\n（一）","窑头入煤磨管道非金属膨胀节更换，两侧管道保温修复"]
[{"$nulls":3},"更换沉降室入窑头锅炉管道电动百叶阀"]
[{"$nulls":3},"沉降室内部导流板修整，内部挖补沉降室四立面以及锥体（含脚手架拆搭）"]
[5,41.06,"立磨维修（一）","辊套更换4套"]
[{"$nulls":3},"41.05至立磨内部的下料溜子挖补（东西两侧 磨损大，4.5㎡）、内铺设耐磨板，落料点加水泥磨旧衬板（15块）；磨内修补"]
[{"$nulls":3},"选粉机壳体衬板更换（141块，5.4吨）"]
[{"$nulls":3},"更换1#-4#摇臂密封衬板（三角型4组共8块）"]
[{"$nulls":3},"更换铠甲板、铠甲板盖板（一套）"]
[{"$nulls":3},"更换撒料环"]
[{"$nulls":3},"更换坝圈（2016），支撑环，挡料圈（2021）"]
[{"$nulls":3},"土渣仓刮料装置与磨体联结支架对口法兰补焊，更换4件刮板，下部清扫刮板制作并更换（272x130）"]
[{"$nulls":3},"1号、3号辊液压缸更换两个，检查活塞蓄能器及气囊蓄能器"]
[{"$nulls":3},"磨辊滑环密封更换，法兰更换，轴承压盖密封更换（3号辊）"]
[{"$nulls":3},"选粉机出口入旋风收尘管道挖补并做耐磨处理（耐磨磁性衬板）"]
[{"$nulls":3},"立磨施工吊装费由施工单位负责，根据施工方案合理安排使用。"]
[6,4108,"立磨维修（二）","更换4108提升机链条及料斗(链条150米，料斗180个)"]
[{"$nulls":3},"导料板更换，头尾部溜子修补"]
[7,5404,"窑尾布袋收尘防腐","收尘壳体内部局部修补、防腐处理（1600平），除锈打磨、油漆"]
[8,null,"皮带滚筒挂胶","2203堆料机头辊，2205头辊，3508头辊，7104头辊；87.12、87.13、87.30、87.31头滚滚筒、改向滚筒现场挂胶（按照平米单价报价）"]
[9,null,"窑尾锅炉入口管道维修","窑尾炉进风管道挖补，重做外保温"]
[{"$nulls":3},"窑尾炉进风管阀执行器更换，基座现场制作安装"]
[10,84.31,"水泥磨维修（一）","1、主减速机更换高速轴轴承"]
[11,84.31,"水泥磨维修（二）","2、更换1#水泥磨隔仓篦板、衬板2圈（内二圈、外二圈）"]
[{"$nulls":3},"3、入磨溜子、排渣溜子及固体流量计检查修补。"]
[12,84.32,"水泥磨维修（三）","1、更换2#水泥磨隔仓篦板、衬板2圈（内二圈、外二圈）"]
[{"$nulls":3},"2、入磨溜子、排渣溜子及固体流量计检查修补。"]
[13,84.13,"辊压机维修（一）","1、更换辊压机动、定辊"]
[{"$nulls":3},"2、更换辊压机动定辊4套轴承"]
[{"$nulls":3},"3、双进料装置用耐磨板修补。"]
[{"$nulls":3},"4、更换侧挡板、检查维护棒阀、气动阀。"]
[{"$nulls":3},"5、修补辊压机下部溜子、壳体修复。 壳体磨损严重，现场更换"]
[{"$nulls":3},"6、稳流仓至辊压机溜子用耐磨板补焊。"]
[{"$nulls":3},"7、右侧上方更换漏油液压缸"]
[14,84.14,"辊压机维修（二）","1、更换辊压机动辊左侧轴承"]
[{"$nulls":3},"2、双进料装置用耐磨板修补。"]
[{"$nulls":3},"3、更换侧挡板、检查维护棒阀、气动阀。"]
[{"$nulls":3},"4、修补辊压机下部溜子、壳体修复。"]
[{"$nulls":3},"5、稳流仓至辊压机溜子用耐磨板补焊。"]
[15,"84.07/84.08","V型选粉机维修","1、补焊壳体"]
[{"$nulls":3},"2、修复导风板、打散格（磨损严重）"]
[{"$nulls":3},"3、上下溜子修补"]
[{"$nulls":3},"4、稳流仓壳体修补"]
[{"$nulls":3},"5、双旋风筒壳体检查修补"]
[{"$nulls":3},"6、提升机入V选溜子修补"]
[16,86.52,"装运板链式提升机","装运86.52提升机更换上链轮总成，提升机壳体返平"]
[null,"86.52/\n89.01",null,"装运86.52/89.01提升机下链轮系统改造：由轴承座形式改为轴套形式"]
[17,"86.56\\57、89.02\n89.16-19、86.50\\51","装运空气斜槽换滤布","更换充气布约483米，焊补被风吹漏的斜槽壳体等部件"]
[18,2.02,"锤式破碎机维修","1、破碎机堆焊转子、150个护套"]
[{"$nulls":3},"2、更换机体内全部衬板及螺丝，以及外壳体螺丝，做法兰密封。同时进行壳体校正。"]
[{"$nulls":3},"4、更换锤头、锤轴、锤轴挡盖。"]
[{"$nulls":3},"5、制作并安装后壳体、前后挡料板及对两侧壳体制作、安装，修复。"]
[{"$nulls":3},"6、检查更换篦条装置2套。"]
[{"$nulls":3},"7、下料大溜子全部位置贴焊耐磨板以及焊接其他开焊处。"]
[{"$nulls":3},"8、矿车补焊加固大箱体、大架体、及各开焊处。"]