{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":161,"n_cols":6,"rows_kept":161,"merged":[[10,3,159,3],[10,4,157,4],[10,5,157,5]]}
[{"$nulls":3},"          2022年春季电气设备电机检修项目招标明细"]
["序\n号","设备\n编号","设备名称","检修内容","增值税专票税率（%）","含税维修报价（万元）\n"]
[1,null,"煤磨主电机560KW","1：轴承拆装、检查、更换、补油。2：接线盒检查。3：电机返平、固定。"]
[2,57.04,"篦冷机风机电机250KW","1：轴承拆装、检查、更换、补油。2：接线盒检查。3：电机返平、固定。"]
[3,57.09,"篦冷机风机电机280KW","1：轴承拆装、检查、更换、补油。2：接线盒检查。3：电机返平、固定。"]
[4,{"v":84.132,"d":"84.13"},"1#辊压机定辊电机900KW","1：无刷启动装置检查、拆装、固定。2：电机轴承拆装、检查、更换、补油。3：电机返平、固定。"]
[5,{"v":84.142,"d":"84.14"},"2#辊压机定辊电机900KW","1：无刷启动装置检查、拆装、固定。2：电机轴承拆装、检查、更换、补油。3：电机返平、固定。"]
[6,84.57,"排风机电机800KW","1：前后端轴承检查、更换。2：电机返平、固定。"]
[7,84.58,"排风机电机800KW","1：前后端轴承检查、更换。2：电机返平、固定。"]
[8,null,"矿山破碎机电机1250KW","1：前后端轴承检查、更换。2：电机返平、固定。"]
[1,56.01,"大窑主传直流电机冷风机7.5KW电机1","1、检查电机绝缘、接线盒。2、检查电机大、小头轴承。3、电机轴承更换、加油。4、电机恢复安装、返平。"]
[2,35.08,"35.08立磨入磨皮带75KW电机1"]
[3,35.09,"35.09收尘器2"]
[4,41.06,"立磨1#-4#辊液压双速电机4"]
[5,41.06,"立磨高压泵1"]
[6,41.06,"41.06密封风机1"]
[7,41.06,"立磨喷水泵1"]
[8,41.06,"立磨主电机油站油泵电机2"]
[9,41.25,"立磨循环风机主电机油站油泵电机2"]
[10,41.09,"41.09立磨皮带机1"]
[11,41.23,"斜槽风机1"]
[12,41.24,"斜槽风机1"]
[13,54.02,"增湿塔铰刀、回转下料器2"]
[14,"42.03 42.05","均化库上42.03 42.05斜槽风机2"]
[15,52.04,"均化库下52.04斜槽风机1"]
[16,"52.14a","52.14a预热器大窑回转下料电机1"]
[17,"52.14b","52.14b预热器大窑回转下料电机1"]
[18,"52.11 52.12 52.15a 52.15b","预热器52.11 52.12 52.15a 52.15b斜槽风机电机4"]
[19,"54.s01-04","增湿塔水泵电机4"]
[20,"17.01 17.08","17.01 17.08收尘器4"]
[21,"54.03c","54.03C回转下料器4"]
[22,"54.05 54.06 54.07","54.05 54.06 54.07减速机电机3"]
[23,42.07,"均化库上收尘风机1"]
[24,17.09,"粉煤灰库斗提1"]
[25,"17.02 17.01","粉煤灰库上及库下收尘器4"]
[26,17.07,"库下斜槽风机1"]
[27,"57.02b1-b5","57.02b1-b5篦冷机液压泵电机5"]
[28,null,"煤磨密封风机37KW电机1"]
[29,73.06,"煤磨收尘下回转下料器电机6"]
[30,73.06,"煤磨铰刀减速电机1"]
[31,75.2,"75.20收尘器2"]
[32,65.01,"篦冷机熟料斜拉链机75KW电机1    "]
[33,66.03,"熟料库收尘风机电机55KW电机1"]
[34,66.02,"66.02袋收尘摆线减速机电机1"]
[35,73.03,"煤磨地坑油站2"]
[36,"41.23a","斜槽风机1"]
[37,41.07,"滚筒皮带电机1"]
[38,41.05,"滚筒皮带电机1"]
[39,54.03,"FU减速机电机1"]
[40,54.04,"FU减速机电机1"]
[41,null,"均化库上收尘器2"]
[42,null,"均化库下收尘器2"]
[43,17.04,"罗茨风机1"]
[44,17.07,"斜槽风机1"]
[45,null,"煤灰库上收尘器2"]
[46,null,"煤灰库拉链1"]
[47,"17.07a","斜槽风机1"]
[48,null,"煤灰拉链1"]
[49,null,"煤灰库提升机1"]
[50,null,"煤灰库收尘风机1"]
[51,null,"库下收尘下料器1"]
[52,42.01,"提升减速电机辅传1"]
[53,null,"煤磨铰刀减速电机2"]
[54,null,"煤磨收尘下料器电机2"]
[55,"41.19-41.22","旋风筒下料器4"]
[56,"56.01e","窑主电机油站2"]
[57,"56.01B","窑头喷水泵2"]
[58,null,"窑头事故风机1"]
[59,57.27,"窑头FU、下料器电机2"]
[60,"57.17AR","油站电机2"]
[61,66.02,"收尘绞刀+下料器2"]
[62,"56.05-56.07","吹轮带风机3"]
[63,null,"篦冷机油站电机1"]
[64,null,"高温风机油站电机2"]
[65,null,"41.08立磨出口提升机1"]
[66,null,"立磨低压油泵2"]
[67,null,"立磨磨辊润滑油泵2"]
[68,null,"42.11-12生料均化库罗茨鼓风机2"]
[69,null,"42.13-14生料均化库罗茨鼓风机2"]
[70,null,"52.06a.b生料均化库罗茨鼓风机2"]
[71,null,"52.07收尘器2"]
[72,null,"52.08生料均化库风机1"]
[73,null,"煤磨选粉机电机45KW1"]
[74,56.03,"窑头密封风机1"]
[75,22.03,"石灰石堆取料机4"]
[76,22.02,"22.02石灰石来料皮带1"]
[77,22.05,"22.05石灰石出料皮带1"]
[78,22.06,"22.06石灰石入库皮带1"]
[79,"22.07. 22.09 23.07 23.08","22.07 22.09 23.07 23.08收尘4"]
[80,23.02,"侧式悬臂堆料机5"]
[81,23.03,"侧式刮板取料机5"]
[82,71.02,"桥式刮板取料机5"]
[83,12.02,"侧式堆料机料机长皮带电机55.0KW1"]
[84,12.01,"12.01砂岩破碎板喂机电机22KW1"]
[85,12.06,"12.06砂岩破碎收尘电机30KW1"]
[86,12.03,"12.03砂岩破碎机出料皮带30KW电机1"]
[87,12.05,"12.05收尘器2"]
[88,23.01,"出长堆皮带电机55KW1"]
[89,23.04,"出长堆皮带电机30KW1"]
[90,23.05,"出长堆皮带电机15KW1"]
[91,23.06,"出长堆皮带电机30KW1"]
[92,null,"砂岩收尘器2"]
[93,null,"配料站上可逆皮带5.5KW1"]
[94,12.09,"风机15KW1"]
[95,23.09,"风机15KW1"]
[96,{"v":35.1,"d":"35.10"},"风机15KW1"]
[97,{"v":23.1,"d":"23.10"},"风机15KW1"]
[98,{"v":22.1,"d":"22.10"},"风机15KW1"]
[99,22.08,"风机15KW1"]
[100,"危废","风机75KW电机1"]
[101,"危废","皮带秤电机1"]
[102,"危废","四楼皮带加刮板2"]
[103,"污泥","泵送液压55KW电机2"]
[104,"污泥","绞刀11KW电机2"]
[105,"污泥","螺旋输送15KW电机2"]
[106,"污泥","破碎5.5KW电机2"]
[107,"污泥","外排风机15KW电机1"]
[108,"脱硫","58.09秤电机2"]
[109,"脱硫","58.10A-B  37KW电机2"]
[110,"脱硫","58.10D、E、H电机3"]
[111,"脱硫","58.11  30KW电机1"]
[112,"脱硫","58.17-21绞刀电机5"]
[113,"脱硫","58.31反吹风机电机1"]
[114,"脱销","加氨泵、补氨泵、离心泵电机3"]
[115,"发电","给水泵电机75KW1"]
[116,"发电","凝结水泵电机22KW2"]
[117,"发电","交流油泵电机4KW1"]
[118,"发电","直流油泵电机4KW1"]
[119,"发电","高压油泵电机37KW1"]
[120,"发电","盘车电机4KW1"]
[121,"发电","冷却塔循环水泵1-3#电机200KW3"]
[122,"发电","高压泵电机15KW2"]
[123,"发电","反洗水泵4KW1"]
[124,"发电","反清洗水泵4KW1"]
[125,"发电","中间水泵4KW2"]
[126,"发电","除盐水泵5.5KW2"]
[127,"发电","反洗泵18.5KW2"]
[128,"发电","原水泵7.5KW3"]
[129,"发电","真空泵15KW1"]
[130,"发电","污水处理11KW2"]
[131,"发电","污水处理37KW3"]
[132,"发电","污水处理5.5KW1"]
[133,"发电","污水处理90KW3"]
[134,"发电","拉链机电机7.5KW1"]
[135,"发电","拉链机电机3KW1"]
[null,"矿山","板喂机电机55KW1"]
[null,"矿山","长皮带电机315KW2"]
[null,"矿山","破碎机入口下料器1.5KW1"]
[null,"矿山","长皮带头部油站电机5.5KW1"]
[null,"矿山","长皮带头部拉紧电机11KW1"]
[null,"矿山","长皮带尾部油站电机4KW1"]
[null,"矿山","泵房电机4KW2"]
[null,"矿山","钻机行走电机22KW4"]
[null,"矿山","钻机回转电机15KW4"]
[null,"矿山","钻机收尘电机7.5KW4"]
[null,"矿山","钻机卷扬电机7.5KW2"]
[null,"矿山","钻机油泵电机7.5KW2"]
[268,"矿山","钻机油泵电机4KW2"]
[null,"制成","48.05;48.16;48.17;48.20;48.21;66.28;66.29;66.30;66.31;66.33;66.38;66.39;66.40;66.41;78.05;78.06;84.13(油站）；84.14（油站）；84.15；84.16；84.21d；84.22d；84.25；84.26；84.29；84.30；84.31（油站）；84.32（油站）；84.43；84.44；84.51a；84.52a；84.59；84.60；84.61a、b、c；84.62a、b、c；84.63a、b；85.02；85.05；85.13；85.14；86.06a、b、c、d、e、f；86.08a、b、c、d、e；86.68；86.69；86.70；86.71；86.72；86.73；86.74；86.75；86.76；86.77；48.25；48.26；48.29；48.30；78.01；78.02；78.04；84.01（慢）；84.02（慢）；84.03；84.04；84.31.1；84.32.1；84.39.2；84.40.2；86.01.2；86.02.2；76.13；76.14；76.02；76.11；76.12；76.15a；76.16a；76.05合计101台"]
[null,"装运","86.50F1、F2、F3、F4、F5、F6；86.51F1、F2、F3、F4、F5、F6；86.68；86.69；86.70；86.71；86.72；86.73；86.74；86.75；86.76；86.77；86.30；86.31；86.32；86.33；86.35；86.36；86.37；86.38；86.39；86.80；86.81；86.84A、B、C、D、E、F；86.85A、B、C、D、E、F；89.32；89.33；86.56F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7；86.57F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7；89.01；89.03；89.20；89.21；89.24；89.25；87.16；87.17；86.22；86.23；86.52（慢）；86.53（慢）合计72台"]
[null,"合计","8台高压+441台低压"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}